Приложение № 1 к Приказу № 234-з от 15.07.2020

**Изменения в Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции кабельных выводов 6 кВ: ф.10 (от ПС-40А до опоры №1 Л-10) и ф.11 (от ПС-40А до опоры №1 Л-11) в г. Ковдоре, утвержденную приказом от 30.06.2020 № 220-з (далее – Документация)**

1. П. 4 Документации изложить в следующей редакции:

«4. Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 22.07.2020 в 09:30 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб.404».

1. Абзац 2 п. 6 Документации изложить в следующей редакции:

«В период с 30.06.2020 по 21.07.2020 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно».

1. Абзац 4 п. 7 Документации изложить в следующей редакции:

«Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 30.06.2020 по 16:42 (МСК) 21.07.2020.».

1. Абзац 3, 4 п. 8 Документации изложить в следующей редакции:

«Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения от Участников закупки: с 30.06.2020 по 16:42 (МСК) 15.07.2020.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации и (или) извещения: с 30.06.2020 по 20.07.2020».

5. п. 2.1.15.2. проекта договора, абзац 3 п. 3.2 Документации изложить в следующей редакции, абзац 2 п.4 Инструкции по заполнению Справки о кадровых ресурсах (форма 6) (Приложение 6 к письму о подаче оферты):

**Все специалисты должны иметь:**

Ответственный руководитель (производитель) работ

- удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках до и выше 1000В с группой по электробезопасности V (при выполнении работ с использованием механизмов и грузоподъемных машин; на КЛ в зонах расположения коммуникаций, согласно требований п.5.7 Правил);

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда и промышленной безопасности в уполномоченных органах.

Электромонтер (производитель работ):

- удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках до и выше 1000В с группой по электробезопасности не ниже IV;

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда.

Электромонтер (член бригады):

- удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках до и выше 1000В с группой по электробезопасности не ниже III,

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда.».

7. В остальной части Извещение оставить без изменения.

**Участники, принявшие участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции кабельных выводов 6 кВ: ф.10 (от ПС-40А до опоры №1 Л-10) и ф.11 (от ПС-40А до опоры №1 Л-11) в г. Ковдоре, руководствуются п. 4.3.3. Документации**.